附件1
2026年尉犁县车用汽油、车用柴油产品质量监督抽查实施细则

1.抽样方法
[bookmark: _GoBack]以随机抽样的方式在被抽样生产者和销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品，抽样数量详见表1。
表1 抽样数量要求
	序号
	产品品种
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	车用汽油
	2L
	2L

	2
	车用柴油
	2L
	2L


2.检验依据
表2 车用汽油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	抗爆性
	研究法辛烷值（RON）
	GB/T5487-2015

	2
	硫含量
	SH/T0689-2000

	3
	馏程
	GB/T6536-2010 



表3 车用柴油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	硫含量
	SH/T0689-2000

	2
	凝点
	GB/T510-2018

	3
	闪点（闭口）
	GB/T261-2021

	4
	密度（20℃）
	GB/T1884-2000、
GB/T1885-1998、
SH/T0604-2000


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3.判定规则
3.1依据标准
GB17930-2016 车用汽油
GB19147-2016 车用柴油 
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。
现行有效的企业标准及产品明示质量要求。
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。







