审批前公示

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | G218线岔口至巴州尉棉铁路物流道路工程 |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县G218线岔口至尉棉铁路 |
| 建设单位 | 尉犁县鑫尉水利投资有限公司 |
| 环境影响评价机构 | 新疆中测环保科技有限公司 |
| 项目概况 | 项目主要建设内容本次工程建设内容为：改建G218线岔口至尉棉铁路道路。设计起点位于G218线岔口、设计终点位于尉棉铁路物流园，道路设计长度5015.961m、 红线宽30m、双向4车道，设计车速50km/h |
| 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 对环境产生不良影响主要集中在施工期，营运期加强道路管理控制环境风险事故次生的环境污染事故：1.废气治理：每天酒水4〜5次，现场出入口设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，避免车身、车轮带泥上路行驶；施工车辆物料运输采取篷布加盖防尘，运输路线选择尽量避绕人口密集区、学校、医院等敏感点，同时协调当地环卫生部门加强运输道路沿线洒落物料清扫；使用符合环保要求的机械及优质燃料油，减少燃油废气产生；不设沥青拌合场，项目所需的沥青混凝土均在当地购买。2.废水治理：施工、车辆冲洗废水沉淀后回用，生活污水依托当地居民，最终排入尉犁县城镇污水处理厂。3.噪声治理：严格控制施工时间，径乡镇、村庄居民区时减速并禁止鸣笛；使用低频低转速施工机械减少噪声。4.固废处置：生活垃圾定点收集定期清运，挖方尽量回填，建筑垃圾拉运至住建部门指定填埋场处置。5.生态治理：严格控制施工作业、扰动范围，施工结束后临时占地复垦绿化；严格执行水土保持“三同时”合理布设水土保持措施；营运期加强道路两侧7.5m绿化。 |
| 公众反馈意见的联系方式 | 建设单位：尉犁县鑫尉水利投资有限公司联系人：凯撒·艾尼联系方式：185\*\*\*\*3921环评单位：新疆中测环保科技有限公司联系人：冯郅权 联系方式：139\*\*\*\*8161 |